**OŚWIADCZENIE – Wymagania techniczne**

**Zestawy cystoskopowe - 4 szt.**

**Typ/model oferowanego sprzętu:** .......................................

**Producent:** ............................................................................

**Kraj produkcji:** ...................................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cystoskopy**  | **Wymóg** | **Potwierdzenie****wymogu** |
| 1. | Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki – 4 szt. | TAKOznakowanie kodem QR lub Data Matrix: |  |
| 2. | Płaszcz cystoskopowy, rozmiar 20 Fr, dł. rob. 22 cm, wyposażony w 2 kraniki z przyłączami LUER-Lock, w zestawie obturator - 4 szt. | TAK |  |
| 3. | Łącznik cystoskopowy, do połączenia z optyką z jednym zamykanym kanałem roboczym – 4 szt. | TAK |  |
| 4. | Kleszcze chwytające, do kamieni, rozmiar 7 Fr., długość 40 cm, obie bransze ruchome - 4 szt. | TAK |  |
| 5. | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. rob. do 34 cm i śr. do 10 mm o wymiarach: 430 x 65 x 52 mm – 4 szt. | TAK |  |
| Istnieje możliwość zdanie starego sprzętu w ramach uzyskania dodatkowego rabatu |

…………………………..

 Podpis Wykonawcy