**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**I. Informacje ogólne:**

Nazwa działania: Zapewnienie dostępu do podstawowych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla kobiet i dzieci uchodźców.

Opis działania: 1.1 Zapewnienie dostępności do usług zdrowotnych poprzez: zainstalowanie tablic informacyjnych z tłumaczeniem na język ukraiński (tablice informacyjne ścienne i sufitowe w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie, Przychodni Specjalistycznej Nr 1, Nr 2, Nr 3, POZ Nr 5 oraz Zakładzie Opieki Długoterminowej.

Tablice informacyjne i opisy informacyjne w formie naklejanej w 3 językach: język polski, język ukraiński oraz język angielski (tłumaczenie po stronie wykonawcy): Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4; Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21; Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 oraz Zakład Opieki Długoterminowej przy ul. Lubelskiej 6; Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 oraz POZ Nr 5 przy ul. Hoffmanowej 8A.

SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie zleca wykonanie oraz dostawę z montażem tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, tabliczek przy drzwiowych oraz opisów informacyjnych w formie naklejanej w różnych rozmiarach na potrzeby oznakowania jednostek wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie oraz Przychodni Specjalistycznych Nr 1, Nr 2, Nr 3, POZ Nr 5 oraz Zakładu Opieki Długoterminowej.

**II. Przedmiotem postępowania** jest zaprojektowanie oraz wykonanie tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, tabliczek przy drzwiowych oraz opisów informacyjnych w formie naklejanej wraz z dostarczeniem i montażem ich w placówkach Zamawiającego. Przed wykonaniem zamówienia należy przedłożyć projekty (koncepcję) w celu wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.

Projekt uwzględniać musi: wszystkie budynki siedziby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie: Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie, ul. Rycerska 4; Przychodnia Specjalistyczna Nr 1, ul. Hetmańska 21; Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 oraz Zakład Opieki Długoterminowej, ul. Lubelska 6; Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 oraz POZ Nr 5, ul. Hoffmanowej 8A.

Zakres przedmiotu postępowania obejmować musi: informacje zbiorcze, opisy pomieszczeń, gabinetów, oddziałów szpitalnych, pracowni diagnostycznych oraz zewnętrzne znakowanie budynków.

Spotkania dotyczące realizacji projektu, wymagające obecności przedstawicieli Zamawiającego, muszą odbywać się wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.

Przedmiotowa usługa obejmuje również montaż tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, tabliczek przy drzwiowych oraz opisów w formie naklejanej.

**Zakres zamówienia:**

1. Zaprojektowanie tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, tabliczek przy drzwiowych oraz opisów informacyjnych w formie naklejanej.

2. Przygotowanie szablonu graficznego dla informacji tekstowych tabliczek przy drzwiowych (do samodzielnego druku informacji w formacie A4/A5).

3. Wykonanie tablic informacyjnych zewnętrznych obiektów SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

4. Wykonanie tablic informacyjnych wewnętrznych z podziałem na piętra budynków.

5. Wykonanie opisów informacyjnych w formie naklejanej Oddziałów Szpitalnych.

6. Wykonanie tablic informacyjnych wewnętrznych/opisów informacyjnych w formie naklejanej Pracowni Specjalistycznych.

8. Wykonanie tablic informacyjnych wewnętrznych/opisów informacyjnych w formie naklejane Rejestracji.

9. Wykonanie tablic informacyjnych głównych dla każdej placówki SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

10. Montaż wszystkich tablic w zależności od rozmieszczenia (ścienne, wiszące i inne).

**1. TABLICE INFORMACYJNE**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA TABLIC INFORMACYJNYCH:**

Wymiary i ilość: podane w załączniku nr 1 Zestawienie tablic informacyjnych

Materiał: Plansze tablicy mają być wykonane z trwałego materiału w technologii odpornej na uszkodzenia i warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz odpornych na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych antykorozyjnie. Wymaga się aby tablice zewnętrzne wykonać z dibondu o grubości min. 3 mm, natomiast tablice wewnętrzne z PCV o grubości min. 5 mm w przypadku dużych tablic oraz min. 3 mm w przypadku małych tablic. Wymaga się aby wszystkie tablice były zalaminowane laminatem matowym. Tablice informacyjne główne powinny umożliwiać łatwą edycję umieszczonych na nich informacji

Kolorystyka: do uzgodnienia na etapie opracowania koncepcji.

Technika: tablice wykonane zostaną techniką gwarantującą wysoką estetykę, czytelność zamieszczonych na nich informacji oraz wierność wykonania i odwzorowania elementów graficznych oraz kolorów.

Nadruk: tablice mogą posiadać elementy grafiki przygotowanej przez Zamawiającego.

Konstrukcja: tablice mocowane do ścian lub przywieszane pod sufitem.

**2. TABLICZKI INFORMACYJNE PRZY DRZWIOWE**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

Format: 400 szt. w formacie A4 w układzie pionowym i rozmiarze min. 210x297 mm oraz 450 szt. w formacie A5 w układzie poziomym i rozmiarze min. 148x210 mm (podane rozmiary są orientacyjne i mogą się nieznacznie różnić +/- 3 mm).

Materiał: tabliczki mają być wykonane z trwałego materiału w technologii odpornej na uszkodzenia z możliwością łatwej edycji umieszczonych na nich informacji np. umieszczanie w nich wydrukowanych informacji na papierze.

Kolorystyka: do uzgodnienia na etapie opracowywania koncepcji.

Technika: tablice wykonane zostaną techniką gwarantującą wysoką estetykę, czytelność

zamieszczonych na nich informacji oraz wierność wykonania i odwzorowania elementów graficznych i kolorów.

Konstrukcja: tabliczki mocowane do ścian.

Ilość: 850 sztuk (400 szt. w formacie A4; 450 szt. w formacie A5)

**3. OPISY INFORMACYJNE W FORMIE NAKLEJANEJ**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

Opisy w układzie poziomym naklejane na powierzchnie gładkie.

Kolorystyka, czcionka do uzgodnienia na etapie opracowywania koncepcji.

Maksymalna wysokość czcionki 150 mm – wysokość uzależniona od zakresu treści oraz powierzchni, na której ma być umieszczony napis.

Wykaz nazw umieszczonych na tablicach: Załącznik nr 2 Wykaz Opisów Informacyjnych.

Opisy po wykonaniu należy zamontować we wskazanych miejscach.

DODATKOWE WYMAGANIA

Wykonawca wykona wizualizacje plansz tablic informacyjnych na podstawie uzgodnień z zamawiającym i przedstawi je do akceptacji Zamawiającemu.

Do każdych tabliczek informacyjnych zostaną wykonane wydruki z informacjami uzgodnionymi z Zamawiającym

Zostanie wykonany i przekazany Zamawiającemu szablon elektroniczny umożliwiający edycje informacji i treści na wydrukach do tabliczek informacyjnych.

**Wykonawca zobowiązuje się do demontażu obecnych tablic informacyjnych, tabliczek przy drzwiowych oraz opisów informacyjnych z placówek objętych zamówieniem wraz z odbiorem i ewentualną utylizacją na swój koszt.**

**III. Termin wykonania zamówienia.**

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. Etap I - opracowanie projektów graficznych tablic w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Etap II - wykonanie i montaż tablic w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym 28 dni kalendarzowych od dnia zakończenia etapu I.

**Przed przystąpieniem do składania ofert zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w placówkach objętych przedmiotem zamówienia w zakresie sprawdzenia miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego do montażu tablic.**